**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry techniczne** | **Wymaganie minimalne Zamawiającego** |
| 1. | Rok produkcji | 2025 (fabrycznie nowy) |
| 2. | Rodzaj silnika | Silnik wysokoprężny, spełniający normę emisji spalin EURO 6 |
| 3. | Pojemność skokowa silnika | min. 1400 cm³ max 1800 cm³ |
| 4 | Kolor pojazdu | Lakier szary, srebrny metaliczny lub inny w uzgodnieniu z Zamawiającym |
| 4. | Moc silnika | min. 130 KM |
| 5. | Skrzynia biegów | Automatyczna |
| 6. | Liczba miejsc | Samochód 5 osobowy |
| 7. | Wysokość pojazdu | max. 2050 mm |
| 8. | Długość pojazdu | min 4400 mm max. 4550 mm (rozstaw osi min 2700 mm) |
| 9. | Dopuszczalna masa całkowita pojazdu | Nieprzekraczająca 3.5 tony |
| 10. | Układ hamulcowy | Układ hamulcowy tarczowy - przód/tył |
| System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania |
| 11. | Układ kierowniczy | Wspomaganie układu kierowniczego |
| Wspomaganie ruszania pod górę |
| Kierownica multifunkcyjna |
| 12. | Ogumienie | Założone letnie opony Clasa A+ na felgach aluminiowych 17‘’ |
| Komplet opon zimowych na felgach aluminiowych |
| Koło zapasowe – pełnowymiarowe |
| 13. | Charakterystyka zabudowy pojazdu | W kabinie kierowcy trzypunktowe pasy bezpieczeństwa |
| Fotel kierowcy z regulacją przesuwu, regulacją wysokości oraz podłokietnikiem |
| Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera +kurtyna |
| 3 składane fotele w drugim rzędzie |
| Podłoga w kabinie kierowcy oraz pasażerskiej wyłożona wykładziną gumową |
| Drzwi boczne przesuwane z prawej i lewej strony w przestrzeni pasażerskiej przeszklone z otwieranym elektrycznie oknem |
| Dywaniki gumowe drugi rząd siedzeń |
| Tylna klapa bagażnika z szybą |
| Pełne przeszklenie pojazdu |
| Szyby boczne i tylne w przestrzeni pasażerskiej przyciemnione |
| Oświetlenie wewnątrz kabiny kierowcy oraz przestrzeni pasażerskiej |
| 14. | Wyposażenie dodatkowe pojazdu | Elektryczny hamulec postojowy |
| Adaptacyjny tempomat |
| Układ ostrzegania o niezamierzonym zmianie pasa ruchu, monitorowanie martwego pola |
| Asystent unikania kolizji |
| Lusterka zewnętrzne elektrycznie składane, regulowane oraz podgrzewane |
| Ogranicznik prędkości |
| Czujniki parkowania przód i tył |
| Monitorowanie ruchu pieszego |
| Światła do jazdy dziennej LED |
| Pakiet zimowy |
| Hak holowniczy z możliwością demontażu |
| Automatyczne światła drogowe |
| Twarda pokrywa bagażnika |
| Gniazdo 230 V oraz ładowarka USB-C w konsoli centralnej |
| Centralny zamek |
| System nawigacji satelitarnej |
| Rozbudowana konsola podsufitowa |
| System powiadamiania ratunkowego |
| Inteligentne wycieraczki z czujnikiem deszczu |
| |  | | --- | | Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa | | Kamera cofania | | Podgrzewane fotele przednie | | Dynamiczne odczytywanie znaków drogowych | | System monitorowania ciśnienia w oponach | | Radio z dedykowanym wyświetlaczem min 10” oraz  6 głośnikami | | Gaśnica, apteczka, trójkąt ostrzegawczy | |
| Układ rozpoznawania znaków drogowych |
| 15. | Gwarancje | |  | | --- | | Gwarancja mechaniczna (na zespoły  i podzespoły mechaniczne / elektryczne / elektroniczne)  minimum 36 miesiące | | Gwarancja na powlokę lakierniczą minimum 36 miesięcy | | Gwarancja na perforację nadwozia - minimum 10 lat | |